采购项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 估价(元) | 备注 |
| 组合式实验台 | 1500\*750\*850mm | 11 | 个 | 19800  | 框架为C型优质钢架，所有柜体均为活动式,配高品质活动脚轮，带刹止功能。台面采用一线品牌实心理化板,耐强酸强碱,抗菌防霉,耐热耐磨。 |
| 水池台 | 1500\*750\*850mm | 6 | 个 | 10800  | 同上 |
| 实验室专用三联水龙头﹑PP水盆 |  | 6 | 个 | 3000  | 实验室专用三联水龙头,陶瓷阀芯，PP一体成型水盆，耐酸碱、耐有机溶剂，底部出水口加装过滤网及杯盖。 |
| 防雨百叶 | 450\*350mm | 6 | 个 | 900  | 铝合金材质,定制 |
| 强力排风扇 | 大于400m³风量 | 3 | 个 | 900  | 品牌,静音高效 |
| 风干架 | 1000\*500\*2000mm | 15 | 个 | 24000  | 全钢材质,表面环氧树脂粉末喷涂,结构稳固,耐酸碱,标配四层层板 |
| 留样柜 | 900\*500\*1800mm | 5 | 个 | 15000  | 落地型全钢制柜体，优质冷轧钢板制作，设置标识卡卡槽，双面抽屉设计 |
| 隔断 | 彩钢板 | 26 | 平方米 | 5200  | 彩钢板,含铝合金配件 |
| 房门 | 900\*2000mm | 1 | 个 | 1900  | 同质彩钢板门 |
| 中央台 | 3000\*1500\*850mm | 2 | 个 | 14800  | 材质同操作台 |
| 试剂架 | 3000\*300 | 2 | 个 | 3600  | 铝型材(或钢制)立柱，层板为12mm厚磨砂玻璃，带铝合金或不锈钢材质护栏。 |
| 桌上型洗眼器 |  | 5 | 个 | 2500  | 标准 |
| 滴水架 | 700\*550mm(±50mm) | 5 | 个 | 2500  | PP材质,模具一体成型,抗菌,耐酸碱 |
| 全钢通风柜 | 1500\*850\*2350mm | 4 | 个 | 30000  | 全钢结构 |
| 箱式离心风机 | 3.6A,1.1KW | 1 | 个 | 3600  | 静音风机,一线品牌 |
| 通风控制系统 |  | 2 | 套 | 2400  | 液晶屏显示,包括电动阀﹑执行器﹑控制器 |
| 落地式紧急冲淋洗眼器 | H=2050mm | 1 | 个 | 2400  | 标准 |
| 箱式离心风机 | 3.6A,1.1KW | 1 | 个 | 3200  | PP材质,一线品牌 |
| 强力排风扇 | 大于800m³风量 | 1 | 个 | 500  | 一流品牌,静音高效 |
| 水电通风等配件 |  | 1 | 批 | 13000  | 国标,一线品牌 |
| 安装税金管理等 |  | 1 | 批 | 32000  | 　 |
| 合计金额 | 192000 |